1. 增加域长度属性
2. 设置域数据与及取域数据属性 与 配表域数据属性分离
3. 设置域属性时，增加对外配置函数接口
4. GetFieldData返回值为长度
5. 只有0和1的属性改为bool
6. flash坏块，接收包有数据不能产生误冲正
7. 形成历史库索引，增加最大偏移判定